Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage (Wand /Decke /Deckeneinbau*/ Ausleger*). Konisch zulaufendes Gehäuse für ansprechende Optik. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Steckbares Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. 

Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 48 mm x 332 mm x 242 mm
Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 40
lbl-impactResistanceRate: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -25 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -25 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 30m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,5 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 300 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

lbl-articleNumber: KXU019

Zubehör:
lbl-articleNumber: KXE-EB, KX-Einbaurahmen SB inkl. Prüftaster
lbl-articleNumber: AWX001, Wandausleger weiß passend für RX, KB, KX, KW, LX, GX, KE
lbl-articleNumber: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
lbl-articleNumber: 2PW-EB
lbl-articleNumber: 2DW-EB
lbl-articleNumber: KXBE, KX Betoneinputzkasten (2 teilig) - 01+02

Fabrikat: RP-Technik GmbH
