Allgemein- und Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838LED-Einbaupanel quadratisch mit umlaufendem Rahmen als Allgemeinleuchte mit Notlicht-Funktion. Universell einsetzbar z.B. in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.
Material: Metall
Maße: 620 mm x 620 mm x 10 mm
Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 20
lbl-impactResistanceRate: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: 0 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: 0 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 36 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 3600 lm lm

Batterie: 

lbl-articleNumber: ROPA4201

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
