LED-Feuchtraumleuchte, Serie LUKA, IP66. Ammoniak und Öl beständig. Gehäuse aus Stahlblech. Diffusor aus Sicherheitsglas. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. DC Tauglichkeit und NANO Schutz auf Anfrage. Geeignet für Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Anwendungsbereich: Autowaschen, Chemische Industrie, Küchen etc.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 192 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 90 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 1605 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 250 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 150 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 1630 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:
label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 66

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:
label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 84 W
label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:
label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:
label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED
label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 9900 lm
label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K
label.zuordnungsspeicher.UGR: 21.5

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
