LED-Ein- und Aufbaudownlight, Serie DOALA, für Deckenausschnitt von 65 mm bis 205 mm. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus PS, opal. Betriebsgerät schaltbar, integriert. Dreistufige Einstellung der Farbtemperatur (3000K, 4000K, 5700K) über DIP Schalter. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.CutoutDimensions:
label.zuordnungsspeicher.Length: 0 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:
label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: IP 20

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:
label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 17 W
label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:
label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Nein

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:
label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED
label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 1650 lm
label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 3000/4000/6000 K
label.zuordnungsspeicher.UGR: 27.5

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 235 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 15 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 235 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
