LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Runde LED-Sicherheitsleuchte aus Zink-Druckguß zum Deckeneinbau. Durch die sehr leistungsstarke LED wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege auch bei hohen Decken erreicht. Einfache Montage wird mittels Federbefestigung erreicht.

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Zink-Druckguss
Farbe: RAL 9003
Durchmesser: 88mm

Montageart: Deckeneinbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8
Zulässige Temperatur DS: -10°C bis 40°C °C
Zulässige Temperatur BS: -10°C bis 50°C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 9,6W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1W W
Lichtstrom Notbetrieb: 1100lm lm

Eingangsspannung AC: 230V V
Anschlussquerschnitt: 2.5mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: DDEF039ML

Zubehör:
Artikelnummer: BALLPLX-ILE, Ballschutzhaube 245x245x21mm inkl. Laschen Plexiglas klar für ILE, PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH
