
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 300 mm x 300 mm x 110 mm
Durchmesser:  mm

Montageart: Wandaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 4
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 30m m
Piktogramm: Einzeln n.A.

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: WFXW019

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
