Rahmenlose und Wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau. Eine optimal in die Wand integrierte Leuchte, bei der kein Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Teil, das Design der Umgebung beinflussen. Ein cleveres Nivelliersystem ist bereits integriert und macht es leicht die Leuchte exakt auf die Ebene der Wand auszurichten. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt. 

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Montageart: Wandeinbau
Schutzklasse: 1
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,7 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 120 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: UEMR019ML

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
