Rahmenlose und Wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau. Eine optimal in die Wand integrierte Leuchte, bei der kein Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Teil, das Design der Umgebung beinflussen. Ein cleveres Nivelliersystem ist bereits integriert und macht es leicht die Leuchte exakt auf die Ebene der Wand auszurichten. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt. 
Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.
· Ladekontrollanzeige an der Leuchte
· manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
Montageart: Wandeinbau
Schutzklasse: 1
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Artikelnummer: UEMR411WL

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
