Rahmenlose und Wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte zum Wandeinbau. Eine optimal in die Wand integrierte Leuchte, bei der kein Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Teil, das Design der Umgebung beinflussen. Ein cleveres Nivelliersystem ist bereits integriert und macht es leicht die Leuchte exakt auf die Ebene der Wand auszurichten. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt. 
Montageart: Wandeinbau
Schutzklasse: 1
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Artikelnummer: UEMR519CC

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
