Vierseitige LED-Rettungszeichenleuchte zur Deckenmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Würfel-Kunststoffleuchte mit rahmenloser Haube und montagefreundlichem Bajonettverschluss. Durch die stabile Konstruktion kann die Leuchte auch per Kette oder Seil abgehängt werden. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch logisch aufgedruckte Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, unten) standardmäßig.
lbl-monitoring: 
Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:
· Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
· Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
· Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
· Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
lbl-material: Kunststoff
lbl-color: RAL 9003
maße: 300 mm x 300 mm x 179.5 mm
~lbl-lv-diameter:  mm

lbl-mountingMethod: Decke
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 65
lbl-impactResistanceRate: IK 4
allowed-temperature-ds: 0 °C to 40 °C celsius
allowed-temperature-bs: 0 °C to 40 °C celsius
~lbl-lv-erkennungsweite: 30m m
lbl-pictogram: Set

lbl-articleNumber: WHXD413SC

lbl-zubehoer:
lbl-articleNumber: LFP3233-SET-2AKKU

~lbl-lv-manufacturer-addendum
