Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 212 mm x 31 mm x 141 mm
Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionRating: IP 40
lbl-impactResistanceRate: IK 5
Zulässige Temperatur DS: -30 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -30 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 2,7 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,9 W W

Batterie: 

lbl-articleNumber: KFMU009ML

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
