Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage Wand/Decke, sowie Wandausleger über beiliegenden Adapter. Mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. 

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.
· Ladekontrollanzeige an der Leuchte
· manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 70 mm x 260 mm x 155 mm
Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 43
lbl-impactResistanceRate: IK 3
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 22m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,5 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,8 W W

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFP3212-LEO, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batterie

lbl-articleNumber: KDU413WL

Zubehör:
lbl-articleNumber: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
lbl-articleNumber: BALL1, Ballschutzkorb (6W) 320x220x120mm inkl. Laschen RAL9010, für KD, KM, KS, LM, SD, VM
lbl-articleNumber: 2PW-EB
lbl-articleNumber: 2DW-EB
lbl-articleNumber: BALLPLX-KD, Ballschutzhaube 380x280x100mm inkl. Laschen Plexiglas klar für KDU Wandmontage, PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH
