LED moisture-proof luminaire, LUKA series, IP66. Resistant to ammonia and oil. Housing made from steel plate. Diffuser made from safety glass. Feed-through wiring present. Power supply, can be switched or dimmed (DALI dimmer), integrated. DC compatibility and NANO protection on request. Suitable for use in the food industry. Area of application: car washes, chemical industry, kitchens etc.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 192 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 90 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 1305 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 250 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 150 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 1360 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:
label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 66

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:
label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 70 W
label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:
label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:
label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED
label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 7900 lm
label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K
label.zuordnungsspeicher.UGR: 21.5

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Brand: RP-Technik GmbH
