LED moisture-proof luminaire, SWIM series, IP69, IK08. The luminaire may be immersed to a depth of 10 m. Housing and side sections made from polycarbonate(PC), grey (UV- and chlorine-resistant). Opal diffuser made from PC, UV- and chlorine-resistant. Symmetric light distribution and homogeneous illumination. Feed-through wiring present. Power supply, can be switched or dimmed (DALI dimmer), integrated. NANO protection on request. Area of application: car washes, chemical industry, swimming pools etc.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 70 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 70 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 1270 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width:  mm
label.zuordnungsspeicher.Height:  mm
label.zuordnungsspeicher.Length:  mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:
label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 66
label.zuordnungsspeicher.IKclass: wert.IKclass.IK 10

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:
label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 35 W
label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:
label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED
label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 3800 lm
label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K
label.zuordnungsspeicher.UGR: 25.6

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Brand: RP-Technik GmbH
