Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 59 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 79 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 850 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 118 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 75 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 1300 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:
label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 40

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:
label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 26 W
label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:
label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:
label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED
label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 2750 lm
label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K
label.zuordnungsspeicher.UGR: 26.2

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Marque: RP-Technik GmbH
