Luminaire LED pour pièce humide, série LUKA, IP66. Résistant à l’ammoniac et à l’huile. Boîtier en tôle d’acier. Diffuseur en verre de sécurité. Câblage direct existant. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Compatibilité DC et protection NANO sur demande. Convient pour une utilisation dans l’industrie agro-alimentaire. Domaine d’utilisation : station de lavage auto, industrie chimique, cuisines, etc.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 192 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 90 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 1305 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:
label.zuordnungsspeicher.Width: 250 mm
label.zuordnungsspeicher.Height: 150 mm
label.zuordnungsspeicher.Length: 1360 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:
label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 66

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:
label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 35 W
label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:
label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:
label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED
label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 3950 lm
label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K
label.zuordnungsspeicher.UGR: 21.5

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Marque: RP-Technik GmbH
