
Surveillance: 
Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :
· Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
· Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
· Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
· Surveillance automatique de la charge
· Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
· Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur
Matériau: Aluminium
Couleur: RAL 9003
Dimensions:  mm x  mm x 113 mm
Diamètre: 395 mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionClass: 1
lbl-protectionRating: IP 20
lbl-impactResistanceRate: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 28 W W
Puissance en mode veille: 2 W W
Flux lumineux en mode de secours: 360 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: LFP3245.WRLED

lbl-articleNumber: QAW403SC-SIWW

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
