
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 65 mm x 236 mm x 136 mm
Diamètre:  mm

Type de montage: Universal
Classe de protection: 2
Indice de protection (IP): IP 65
Degré de résistance aux chocs IK: IK 6
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 9 W W
Puissance en mode veille: 0 W W
Flux lumineux en mode de secours: 780 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Numéro d'article: PMW039

Accessoires:
Numéro d'article: LSYS-B4, 
Numéro d'article: LSYS-F4, 
Numéro d'article: LSYS-H4, 
Numéro d'article: LSYS-R4, 
Numéro d'article: LSYS-S4, 

Marque: RP-Technik GmbH
