Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   Luminaire à disque en plastique innovant pour un montage universel (mur/plafond/encastrement au plafond*/flèche*). Boîtier conique pour une esthétique attrayante. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Jeu de pictogrammes enfichables (gauche, droite, bas, haut) compris dans la livraison standard. 

Surveillance: 
With integrated monitoring module for operating on a Wireless Professional central monitoring system.
· Charge monitoring indicator on the luminaire
· Manual or automatic function test (free choice of test start time in the WirelessControl software)
· Manual or automatic continuous function test can be activated via the length of the luminaire’s measurement operation (free choice of test start times in the WirelessControl software)
· Automatic charge monitoring
· Deep discharge protection with restart inhibit
Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 48 mm x 332 mm x 242 mm
Diamètre:  mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 40
lbl-impactResistanceRate: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 35 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 30m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 4,3 W W
Puissance en mode veille: 0,7 W W

Tension d'entrée AC: 230 V V
Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie: LFP3216-SET-2AKKU

lbl-articleNumber: KXU413WL

Accessoires:
lbl-articleNumber: KXE-EB,  
lbl-articleNumber: AWX001,  
lbl-articleNumber: DSA, 
lbl-articleNumber: 2PW-EB
lbl-articleNumber: 2DW-EB
lbl-articleNumber: KXBE,  

Marque: RP-Technik GmbH
