LED-sikkerhetslys i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.Rund LED-nødlysarmatur i trykkstøpt sink for montering i tak. Den svært kraftige LED-lampen sørger for optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier, selv med stor takhøyde.Enkel installasjon ved hjelp av fjærfeste.

Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Diameter: 88mm

Type montering: Deckeneinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 8
Allowed temperature DS: -10°C to 50°C °C
Allowed temperature BS: -10°C to 50°C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 7,1W W
Strøm i standby-modus: 0W W
Lysstrøm Nøddrift: 825lm lm

Inngangsspenning AC: 230V V
Tverrsnitt for tilkobling: 1.5mm² mm

Batteri: 

Varenummer: DDE039

Tilbehør:
Varenummer: BALLPLX-ILE, 

Merke: RP-Technik GmbH
