LED sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. Firkantet LED sikkerhetslampe av sink-trykkstøp for takmontering. Fjærfeste for enkel montering. Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Dette betyr at ekstremt store installasjonsavstander kan oppnås.Lyskilden er utskiftbar og har status LED integrert under linsen i enkeltbatteriutgaven.Montering i konvensjonelle installasjonsbokser eller brannsikringsbokser Ø 68mm med installasjonsadapter (EE-EBA)

Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Diameter: 88mm

Type montering: Deckeneinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -20°C to 40°C °C
Allowed temperature BS: -20°C to 40°C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 3,1W W
Strøm i standby-modus: 0,4W W
Lysstrøm Nøddrift: 450lm lm

Inngangsspenning AC: 24V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5mm² mm

Batteri: 

Varenummer: EERL539CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
