Materiale: Pressstøping av sink
Farge: Edelstahl
Dimensions: 80 mm x 312 mm x 238 mm
Diameter:  mm

Type montering: Wandeinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,4 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Batteri: LFP3212-LEO, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: AXR401SC-E

Tilbehør:
Varenummer: BALLPLX-AX, 
Varenummer: AM-XBE, 

Merke: RP-Technik GmbH
