Rund sink-trykkstøpt lampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.I robust design og tidløst design, egnet for innendørs og utendørs bruk. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg. Versjon i hvitt.

Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Diameter: 363mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 54
Slagfasthetsklasse IK: IK 10
Allowed temperature DS: -5°C to 40°C °C
Allowed temperature BS: -5°C to 40°C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 17W W
Strøm i standby-modus: 0,4W W
Lysstrøm Nøddrift: 470lm lm

Inngangsspenning AC: 24V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5mm² mm

Batteri: 

Varenummer: QCW529CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
