Firesidig LED-redningstegnlampe for takmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22Kubisk plastlampe med rammeløs hette og skjult monteringskar av galvanisert stålplate.  Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom logisk trykte piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp) som standard i leveringsomfanget.

Overvåkning: 
Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:
· Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
· Automatisk funksjonstest (ukentlig)
· Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
· Automatisk ladeovervåking
· Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
· Uten belastning og kortslutning av omformeren
Materiale: Metall
Farge: RAL 9003
Dimensions: 500mm x 500mm x 500mm

Type montering: Wandaufbau
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5°C to 40°C °C
Allowed temperature BS: -5°C to 40°C °C
Leseravstand: 90m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 5,6W W
Strøm i standby-modus: 2W W
Lysstrøm Nøddrift: 470lm lm

Inngangsspenning AC: 250V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2,5mm² mm

Batteri: LFPN3216.01-SET

Varenummer: WXW411SC

Tilbehør:
Varenummer: WKO, 

Merke: RP-Technik GmbH
