
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: Transparent
Wymiary: 24mm x 50mm x 12mm

Typ montażu: Deckeneinbau
Klasa ochronności: 2
Stopień ochrony (IP): IP 20
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3
Dopuszczalna temperatura DS: -25°C do 40°C °C
Dopuszczalna temperatura BS: -25°C do 40°C °C
Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 1,9W W
Moc w trybie BS: 0W W
Strumień świetlny - praca awaryjna: 140lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230V V
Przekrój zacisków zasilających: 1.5mm² mm

Akumulator: 

Numer artykułu: DOE029-PL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH
