
Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: Transparent
Wymiary: 24mm x 50mm x 12mm

Typ montażu: Deckeneinbau
Klasa ochronności: 2
Stopień ochrony (IP): IP 20
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3
Dopuszczalna temperatura DS: -5°C do 40°C °C
Dopuszczalna temperatura BS: -5°C do 40°C °C
Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 1,6W W
Moc w trybie BS: 0,35W W
Strumień świetlny - praca awaryjna: 140lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230V V
Przekrój zacisków zasilających: 2.5mm² mm

Akumulator: NIMHHT4820Q, NIMH Bateria

Numer artykułu: DOE023SC-PL

Akcesoria:
Numer artykułu: NIMHHT4820Q, 

Producent: RP-Technik GmbH
