
Typ montażu: Wandeinbau
Klasa ochronności: 1
Rozpoznawalność: 20m m
Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 3,7 W W
Moc w trybie BS: 1,1 W W
Strumień świetlny - praca awaryjna: 120 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V
Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: 

Numer artykułu: UEMR019ML

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH
