Typ montażu: Wandeinbau
Klasa ochronności: 1
Rozpoznawalność: 20m m
Piktogram: Set

Numer artykułu: UEMR413WL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH
