Materiał: Tworzywo sztuczne
Kolor: RAL 9003
Wymiary: 326 mm x 50 mm x 248 mm
Średnica:  mm

Typ montażu: Universal
Klasa ochronności: 2
Stopień ochrony (IP): IP 64
Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 7
Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C
Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C
Rozpoznawalność: 30m m
Piktogram: Set

Numer artykułu: KAXU408SC

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH
