Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 212 mm x 31 mm x 141 mm
Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionRating: IP 40
lbl-impactResistanceRate: IK 5
Zulässige Temperatur DS: -30 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -30 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 2,3 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,7 W W

Batterie: 

lbl-articleNumber: KFMU509CC

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
