Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 168 mm x 236 mm x 136 mm
Diamètre:  mm

lbl-mountingMethod: Decke
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 65
lbl-impactResistanceRate: IK ≥ 3
Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 20m m
Pictogramme: Set

lbl-articleNumber: PMD509CC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
