Matériau: Matière plastique
Couleur: RAL 9003
Dimensions: 212 mm x 31 mm x 141 mm
Diamètre:  mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionRating: IP 40
lbl-impactResistanceRate: IK 5
Température permise en mode contenu: -30 °C à 40 °C °C
Température permise en mode veille: -30 °C à 40 °C °C
Distance de reconnaissance: 20m m
Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 2,3 W W
Puissance en mode veille: 0,7 W W

Batterie: 

lbl-articleNumber: KFMU509CC

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH
