
Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Dimensions: 92 mm x 167 mm x 259 mm

Type montering: Deckeneinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -35 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -35 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 15m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 2,25 W W
Strøm i standby-modus: 0,7 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: AIEP009ML

Tilbehør:
Varenummer: AM-X-PKG

Merke: RP-Technik GmbH
