
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 500 mm x 522 mm x 280 mm
Diameter:  mm

Type montering: Decke
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -20 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -20 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 50m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 5,2 W W
Strøm i standby-modus: 1,1 W W
Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: WHGD019ML

Tilbehør:
Varenummer: DSA-Y4M, 
Varenummer: DSA-Y4M-APA, 
Varenummer: WKO, 

Merke: RP-Technik GmbH
