
Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Dimensions: 55 mm x 193 mm x 120 mm
Diameter:  mm

Type montering: Deckeneinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 15m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 1,7 W W
Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Inngangsspenning AC: 24 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: AIE509CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
