Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 326 mm x 50 mm x 248 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 64
Slagfasthetsklasse IK: IK 7
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m
Piktogram: Set

Varenummer: KAXU408SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH
