
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 86 mm x 390 mm x 99 mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 6
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 5,6 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W
Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm


Batteri: LFP3216-SET-2AKKU

Varenummer: KWIW421SC

Tilbehør:
Varenummer: BKW, 

Merke: RP-Technik GmbH
