Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 70 mm x 260 mm x 155 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 43
Slagfasthetsklasse IK: IK 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 22m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,5 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Batteri: LFP3212-LEO, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: KDU413SC

Tilbehør:
Varenummer: DSA, 
Varenummer: BALL1, 
Varenummer: 2PW-EB
Varenummer: 2DW-EB
Varenummer: BALLPLX-KD, 

Merke: RP-Technik GmbH
