Materiale: Aluminium
Farge: Alu eloxiert
Dimensions: 62 mm x 384 mm x 214 mm
Diameter:  mm

Type montering: Decke
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 34m m
Piktogram: Set

Varenummer: LXD411SC

Tilbehør:
Varenummer: DSA, 
Varenummer: 2PS-EB
Varenummer: 2DS-EB

Merke: RP-Technik GmbH
