Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 326 mm x 50 mm x 50 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 64
Slagfasthetsklasse IK: IK 5
Allowed temperature DS: -5 °C to 35 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 14m,22m,30m m
Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 3,4 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Batteri: LFP3216-SET-2AKKU

Varenummer: KBU423SC

Tilbehør:
Varenummer: KBK, 
Varenummer: KBM, 
Varenummer: KBG, 
Varenummer: AWX001, 
Varenummer: KBE, 
Varenummer: BALLPLX-KBE, 
Varenummer: BALLPLX-KBS, 
Varenummer: BALLPLX-KBU, 
Varenummer: 2PW-EB
Varenummer: 2DW-EB
Varenummer: KBBE
Varenummer: DSA, 

Merke: RP-Technik GmbH
