Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Dimensions: 79 mm x 236 mm x 165 mm
Diameter:  mm

Type montering: Deckeneinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 22m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,5 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Batteri: LFP3212-LEO, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: AMCC403SC

Tilbehør:
Varenummer: AM-XBE, 

Merke: RP-Technik GmbH
