Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Dimensions: 166 mm x 21 mm x 106 mm
Diameter:  mm

Type montering: Wandeinbau
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK 7
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Varenummer: WEF421SC

Tilbehør:
Varenummer: LFP3216-SET-2AKKU

Merke: RP-Technik GmbH
