
Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 7016
Dimensions: 53 mm x 193 mm x 115 mm
Diameter:  mm

Type montering: Wand
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 20
Slagfasthetsklasse IK: IK 4
Allowed temperature DS: -5 °C to 35 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 4,5 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W
Lysstrøm Nøddrift: 420 lm lm


Batteri: LFP3212-LEO, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: WAF421SC-AZ

Tilbehør:
Varenummer: LFP3212-LEO, 

Merke: RP-Technik GmbH
