Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 332 mm x 48 mm x 72 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 40
Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Varenummer: KEU413SC

Tilbehør:
Varenummer: DSA, 
Varenummer: KEE-EB, 
Varenummer: 2PW-EB
Varenummer: 2DW-EB
Varenummer: KXBE, 

Merke: RP-Technik GmbH
