Materiale: Pressstøping av sink
Farge: RAL 9003
Dimensions: 58 mm x 262 mm x 188 mm
Diameter:  mm

Type montering: Wand
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 8
Allowed temperature DS: -15 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -15 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 20m m
Piktogram: Set

Varenummer: FMW403SC-TT

Tilbehør:
Varenummer: FMWA001, 
Varenummer: FMDA001, 
Varenummer: FMDA002-AZ, 
Varenummer: FMFH, 
Varenummer: FMDA001-AZ, 
Varenummer: FMDA002, 

Merke: RP-Technik GmbH
