
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 152 mm x 370 mm x 195 mm
Diameter:  mm

Type montering: Decke
Beskyttelsesklasse: 1
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 6
Allowed temperature DS: -15 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -15 °C to 40 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 24m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,6 W W
Strøm i standby-modus: 0,7 W W
Lysstrøm Nøddrift: 320 lm lm


Batteri: 

Varenummer: PFD411SC-TT

Tilbehør:
Varenummer: 2PW-EB
Varenummer: 2DW-EB
Varenummer: DSA, 
Varenummer: PFER, 

Merke: RP-Technik GmbH
