
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 65 mm x 236 mm x 136 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 65
Slagfasthetsklasse IK: IK 6
Allowed temperature DS: -15 °C to 40 °C °C
Allowed temperature BS: -15 °C to 40 °C °C
Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 5,4 W W
Strøm i standby-modus: 0,9 W W
Lysstrøm Nøddrift: 500 lm lm


Batteri: 

Varenummer: PMW423SC-TT

Tilbehør:
Varenummer: LSYS-B4, 
Varenummer: LSYS-F4, 
Varenummer: LSYS-H4, 
Varenummer: LSYS-R4, 
Varenummer: LSYS-S4, 

Merke: RP-Technik GmbH
