
Materiale: Plast
Farge: RAL 9003
Dimensions: 34 mm x 250 mm x 174 mm
Diameter:  mm

Type montering: Universal
Beskyttelsesklasse: 2
Beskyttelsesklasse (IP): IP 43
Slagfasthetsklasse IK: IK 3
Allowed temperature DS: -5 °C to 50 °C °C
Allowed temperature BS: -5 °C to 35 °C °C
Rekkevidde for gjenkjenning: 24m m
Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,9 W W
Strøm i standby-modus: 1,5 W W
Lysstrøm Nøddrift: 190 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V
Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: 

Varenummer: KMU413WB

Tilbehør:
Varenummer: DSA, 
Varenummer: KME-EB, 
Varenummer: AWKSU, 
Varenummer: 2PW-EB
Varenummer: KMBE, 
Varenummer: BALLPLX-KMU, 

Merke: RP-Technik GmbH
